{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":1,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":78,"n_cols":33,"rows_kept":78,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Расчёт нагревателя камерной ЭПС периодического действия (СНОЛ 2.3.2/10)",{"$nulls":13},"Задаётся",null,"<--- Заданные значения"]
[{"$nulls":14},"Пересчёт ручной",null,"<--- Значения, изменяемые во время расчёта"]
[{"$nulls":16},"<--- Читать примечание к ячейке, где есть красный треугольник!"]
[]
["Задано",{"$nulls":11},"Свойства материалов"]
["Установленная мощность печи (ГОСТ 16382-87), Вт:",{"$nulls":6},3400,{"$nulls":4},"Степень черноты материала изделия (сталь):",{"$nulls":4},0.8]
["Питающая сеть однофазная, напряжение, В:",{"$nulls":6},220]
["Температура печи номинальная, К:",{"$nulls":6},{"$f":"1000+273","v":1273},{"$nulls":4},"Материал нагревателя"]
["Размеры рабочего пространства (ГОСТ 26654-85)",{"$nulls":11},"- марка:",{"$nulls":4},"Х20Н80-Н"]
[null,"-ширина, м:",{"$nulls":5},0.3,{"$nulls":4},"- рекомендуемая рабочая температура, К:",{"$nulls":4},{"$f":"1100+273","v":1373}]
[null,"-высота, м:",{"$nulls":5},0.2,{"$nulls":4},"- максимально допустимая температура, К:",{"$nulls":4},{"$f":"1150+273","v":1423}]
[null,"- глубина, м:",{"$nulls":5},0.3,{"$nulls":4},"- степень черноты:",{"$nulls":4},0.75]
["Расположение нагревателей:",{"$nulls":5},"на 2-х боковых стенках",{"$nulls":5},"- удельное сопротивление при 20 °С (ρн), Ом∙м:",{"$nulls":4},1.1000000000000001E-6,null,"T, K:",{"$f":"20+273","v":293},{"$f":"100+273","v":373},{"$f":"V13+100","v":473},{"$f":"W13+100","v":573},673,773,873,{"$f":"AA13+100","v":973},1073,1173,1273,{"$f":"AE13+100","v":1373},1473]
["Температура нагрева изделия конечная Tи,к, К:",{"$nulls":6},{"$f":"950+273","v":1223},{"$nulls":4},"- поправочный коэффициент ρн (1073 - 1473 K):",{"$nulls":6},"kρ:",1,1.006,1.0149999999999999,1.022,1.0289999999999999,1.032,1.0229999999999999,1.016,1.0149999999999999,1.0169999999999999,1.0249999999999999,1.0329999999999999,1.04]
["Коэффициент излучения, Вт/(м2К4):",{"$nulls":6},5.67,{"$nulls":4},"a0","a1","a2","a3","<--- коэффициенты полинома",null,null,"νвозд, м2/с:",{"$nulls":7},1.154E-4,1.348E-4,1.551E-4,1.771E-4,1.9929999999999999E-4,2.3369999999999999E-4]
["Длина изделия, м:",{"$nulls":6},0.2,{"$nulls":4},2.2344400000000002,-2.93195E-3,2.2991799999999998E-6,-5.8333300000000002E-10,"для поправочного коэффициента kρ",null,null,"Prвозд:",{"$nulls":7},0.70599999999999996,0.71299999999999997,0.71699999999999997,0.71899999999999997,0.72199999999999998,0.72399999999999998]
["Высота изделия, м:",{"$nulls":6},0.15,{"$nulls":4},"- срок службы проволоки d = 1 мм при Тн, час:",{"$nulls":4},3500,null,"λвозд, Вт/(м∙К):",{"$nulls":7},6.7100000000000007E-2,7.1800000000000003E-2,7.6300000000000007E-2,8.0699999999999994E-2,8.5000000000000006E-2,9.1499999999999998E-2]
["Электросопротивление нагревателя, Ом:",{"$nulls":6},14.235294117647058,{"$nulls":4},"- поправочный коэффициент ρн (Тн):",{"$nulls":4},1.0289759463650889]
["Температура нагревателя рабочая Tн, К:",{"$nulls":6},1323]
[]
["Форма нагревателя: спираль на трубках"]
["Начально принимаемые размеры",{"$nulls":11},"Материал футеровки"]
["Внешний диаметр трубки D, м:",{"$nulls":8},0.02,null,null,"Степень черноты материала футеровки (шамот):",{"$nulls":4},0.9]
["Количество стенок с нагревателями, шт:",{"$nulls":8},2,null,null,"Степень черноты материала трубки (алунд):",{"$nulls":4},0.8]
["Количество трубок на стенке, шт:",{"$nulls":8},4]
["Поверхность трубки с одной стороны, м2:",{"$nulls":8},1.8840000000000003E-2]
["Диаметр проволоки нагревателя d, мм:",{"$nulls":8},1.8]
["Отношение шага спирали к диаметру проволоки нагревателя t/d:",{"$nulls":8},3]
["Шаг спирали t, мм:",{"$nulls":8},5.4]
["Длина кольца нагревателя на трубе (за 1 шаг), м:",{"$nulls":8},7.0607118992565124E-2,null,"<--- π(D + d)/cos[t/(D + d)]"]
["Длина трубки, м:",{"$nulls":8},0.3,null,"в начальном приближении равна глубине рабочего пространства"]
["Длина нагревателя на одной трубке, м:",{"$nulls":8},3.9226177218091736]
["Суммарная длина нагревателя на обоих стенках, м:",{"$nulls":8},31.380941774473389]
["Электросопротивление нагревателя при последовательном подключении, Ом:",{"$nulls":8},13.965266055767147,null,"при рабочей температуре"]
["Расчётная удельная поверхностная мощность нагревателя, Вт/м2:",{"$nulls":8},19169.500243394701]
["Мощность нагревателя, Вт:",{"$nulls":8},3465.7413476209827]
[]
["Замечания:"]
["- теплопроводность λ трубки << λ нагревателя;"]
["- колебания температуры трубки ΔT << ΔT нагревателя;"]
["- разница температур нагреватель-трубка ΔTнт < ΔTти трубка - изделие;"]
["- процессы теплопередачи трубка-футеровка и трубка-изделие независимы."]
[]
["Расчёт"]
["Оценка коэффициента теплоотдачи свободной конвекцией при номинальной температуре печи"]
["Перепад температур нагреватель - среда печи, К:",{"$nulls":6},50]
["Gr:",null,98.279620921165929,"<--- предполагаем, что макроскопическим нагревателем является трубка, тогда характерный размер: D"]
["Nu:",null,1.3626864851650276,"<--- Nu = 0,47(Gr·Pr)0,25"]
["αконв, Вт/(м2К):",null,5.4984399676408851]
["αизл, Вт/(м2К):",null,396.93390061247993,"<--- при отсутствии загрузки (в пространство)"]
["αконв/αизл, %:",null,1.3852281095559338]
["Вывод: свободной конвекцией можно пренебречь."]
[]
["Удельная поверхностная мощность идеального нагревателя, Вт/м2:",{"$nulls":8},50000]
["Удельная поверхностная мощность идеального нагревателя, Вт/м2:",{"$nulls":8},31239.672665040012,null,"<--- используем в расчёте"]
["Теплоизлучающая поверхность одной стенки, м2:",{"$nulls":8},0.06]
["Тепловоспринимающая поверхность изделия (одна стенка), м2:",{"$nulls":8},0.03]
["Допустимая плотность теплового потока (сталь, 950 °С), Вт/м2:",{"$nulls":8},46000,null,"<--- для сравнения"]
["Приведённый коэффициент излучения трубки-изделие, Вт/(м2К4):",{"$nulls":8},4.123636363636364]
["Температура изделия на границе I-го и II-го этапов нагрева, К:",{"$nulls":8},1112.93,null,"<--- 0,91Tи,к"]
["Плотность теплового потока к изделию, Вт/м2:",{"$nulls":8},45028.113994519445]
["Мощность полезная (к изделию), Вт:",{"$nulls":8},2701.6868396711666,null,"<--- проверочный расчёт для оценки правильности выбора мощности печи"]
["Коэффициент эффективности излучения:",{"$nulls":8},0.32]
["Коэффициент геометрии нагревателя:",{"$nulls":8},1.38]
["Коэффициент геометрии излучения:",{"$nulls":8},1.1000000000000001]
["Отношение площадей изделия и стенки:",{"$nulls":8},0.5]
["Коэффициент размера:",{"$nulls":8},0.63]
["Допустимая удельная поверхностная мощность нагревателя, Вт/м2:",{"$nulls":8},9560.2395380749967]
["Длина нагревателя (по номограмме по известным U, P, W), м:",{"$nulls":8},"35-50",null,"<--- на границе номограммы, приблизительно"]
["Диаметр нагревателя (по номограмме по известным U, P, W), мм:",{"$nulls":8},"1-2",null,"<--- на границе номограммы, приблизительно"]
[]
["Расчётная удельная поверхностная мощность идеального нагревателя, Вт/м2:",{"$nulls":8},62639.530146818543]
["Температура нагревателя максимально допустимая, К:",{"$nulls":8},1404.7800973317596,null,"<--- проверка на аварийный режим по формуле"]
["Температура нагревателя максимально допустимая, К:",{"$nulls":8},1400,null,"<--- проверка на аварийный режим по графику"]
["Определение срока службы нагревателя"]
["Коэффициент длины нагревателя:",{"$nulls":8},0.85]
["Коэффициент конструкции:",{"$nulls":8},1]
["Срок службы нагревателя, час:",{"$nulls":8},5355]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}