{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":136,"n_cols":19,"rows_kept":136,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Аэродинамический расчёт низкотемпературной камерной ЭПС периодического действия (СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5)",{"$nulls":14},"Задаётся",null,"<--- Заданные значения"]
["Назначение: снятие остаточных наряжений у 27-и латунных втулок на 3-х поддонах.",{"$nulls":14},"Пересчёт ручной",null,"<--- Значения, изменяемые во время расчёта"]
[{"$nulls":17},"<--- Читать примечание к ячейке, где есть красный треугольник!"]
[]
["Задано",{"$nulls":10},"Свойства материалов"]
["Полезная мощность, необходимая для нагрева изделий, Вт:",{"$nulls":6},1000,null,null,null,"Степень черноты материала изделия (латунь):",{"$nulls":4},0.22]
["Количество изделий, шт:",{"$nulls":6},27,null,null,null,"Плотность, кг/м3:",{"$nulls":4},8500]
["Количество поддонов, шт:",{"$nulls":6},3,null,null,null,"Теплоёмкость, Дж/(кг*К):",{"$nulls":4},377]
["Температура печи номинальная (на экранах, газа), К:",{"$nulls":6},{"$f":"350+273","v":623},null,null,null,"Теплопроводность, Вт / м·К:",{"$nulls":4},110]
["Размеры рабочего пространства (ГОСТ 26654-85)",{"$nulls":10},"Температуропроводность, м2/с:",{"$nulls":4},3.4326728038695583E-5]
[null,"-ширина, м:",{"$nulls":5},0.35,null,null,null,"Материал экрана и поддона"]
[null,"-высота H, м:",{"$nulls":5},0.35,null,null,null,"- марка:",{"$nulls":4},"сталь полированная"]
[null,"- глубина, м:",{"$nulls":5},0.35,null,null,null,"- степень черноты экрана:",{"$nulls":4},0.55000000000000004]
["Расположение нагревателей:",null,null,"на 2-х боковых стенках",null,null,null,2,null,null,null,"Плотность, кг/м3:",{"$nulls":4},7900]
["Диаметр трубки нагревателя, м:",{"$nulls":6},0.02,null,null,null,"Теплоёмкость, Дж/(кг*К):",{"$nulls":4},515]
["Количество трубок на одной стенке, шт.:",{"$nulls":6},4,null,null,null,"Форма нагревателя:",{"$nulls":4},"На трубках"]
["Температура нагрева изделия конечная, К:",{"$nulls":6},{"$f":"320+273","v":593}]
["Коэффициент излучения, Вт/(м2К4):",{"$nulls":6},5.67,null,null,null,"T, K:",{"$f":"20+273","v":293},{"$f":"100+273","v":373},{"$f":"N18+100","v":473},{"$f":"O18+100","v":573},623,{"$f":"P18+100","v":673},{"$f":"R18+100","v":773}]
["Диаметр изделия внешний Dout, м:",{"$nulls":6},0.08]
["Высота изделия h, м:",{"$nulls":6},0.08,null,null,null,"νвозд, м2/с:",1.506E-5,2.3130000000000001E-4,3.485E-5,4.833E-5,5.7500000000000002E-5,6.3089999999999994E-5,7.9380000000000002E-5]
["Диаметр изделия внутренний Din, м:",{"$nulls":6},0.05,null,null,null,"Prвозд:",0.70299999999999996,0.68799999999999994,0.68,0.67400000000000004,0.67600000000000005,0.67800000000000005,0.68700000000000006]
["Толщина стенки изделия δ, м:",{"$nulls":6},1.4999999999999999E-2,null,null,null,"λвозд, Вт/(м∙К):",2.5899999999999999E-2,3.2099999999999997E-2,3.9300000000000002E-2,4.5999999999999999E-2,4.5699999999999998E-2,5.21E-2,5.74E-2]
["Расстояние от верха втулки до вышестоящего поддона hвп, м:",{"$nulls":6},0.02,null,null,null,"ρвозд, кг/м3:",1.1639999999999999,0.91600000000000004,0.72299999999999998,0.59599999999999997,0.54900000000000004,0.50800000000000001,0.45]
["Расстояние от пода до нижнего поддона hпп, м:",{"$nulls":6},0.02]
["Масса изделий, кг:",{"$nulls":6},56.209139999999998,"<--- здесь и ниже в расчётах принято число π = 3,14"]
["Толщина поддона, м:",{"$nulls":6},2E-3]
["Масса поддонов, кг:",{"$nulls":6},5.8064999999999998]
["Начальная температура изделий, К:",{"$nulls":6},293]
["Необходимое количество тепла, Дж:",{"$nulls":6},7254357.9840000002]
["Время, необходимое на нагрев, час:",{"$nulls":6},2.0150994400000002,"<--- можно сделать наоборот: задаться необходимым временем нагрева и отсюда рассчитать необходимую полезную мощность."]
["Скорость нагрева, К/мин:",{"$nulls":6},2.4812671279388572,"<--- можно задаться скоростью нагрева и отсюда рассчитать необходимое время нагрева."]
["Оценка перепада температур по толщине изделия, К:",{"$nulls":6},6.7766083904659671E-2,"<--- Вывод: можно греть быстрее, но для этого потребуется большая мощность печи, "]
[{"$nulls":8},"больший вентилятор и необходимость увеличения габаритов печи или больший перепад температур между печью и изделием."]
[]
[]
["Расчёт коэффициента теплоотдачи и производительности вентилятора"]
["Теплоизлучающая поверхность экранов, "]
["обращённая к боковой поверхности втулок, м2:",{"$nulls":6},0.245,null,null,"Геометрия"]
["Поверхность втулок, воспринимающая излучение, м2:",{"$nulls":6},{"$f":"H7*(2/3)*H20*H19","v":0.1152},null,null,"Поддоны расположены друг над другом и пропускают поток (с отверстиями)."]
["Поверхность втулок, воспринимающая конвекцию, м2:",{"$nulls":6},0.88171200000000005,null,null,"Втулки обдуваются снизу. Расположение: 9 шт. на поддоне, по 3 шт. в 3 ряда. "]
["Приведённый коэффициент излучения, Вт/(м2К4):",{"$nulls":6},1.1500624680133666,null,null,"Обдув пустотелого цилиндра снизу: как в круглой трубе по внутренней площади."]
["Мощность излучения, приходящая на изделия, Вт:",{"$nulls":6},35.754454064578809]
["Тепловая мощность, приходящая на изделия конвективно, Вт:",{"$nulls":6},964.24554593542121,null,null,"Для труб, профилей и листов, если воздух продувается вдоль пакета, следует подсчитывать "]
["Плотность конвективного теплового потока на изделия, Вт/м2:",{"$nulls":6},1093.6060141354787,null,null,"эквивалентный диаметр и использовать зависимость для α при движении газа внутри трубы."]
["Плотность лучистого теплового потока на изделия, Вт/м2:",{"$nulls":6},310.36852486613549]
["Минимальный коэффициент теплоотдачи, "]
["необходимый для нагрева изделия, Вт/(м2∙К):",{"$nulls":6},14.684202942403202,"<--- k = T\" / Tи,к = 0,925"]
["Площадь сечения газового потока через изделия, м2:",{"$nulls":6},9.4946499999999989E-2]
["Эквивалентный диаметр сечения газового потока d, м:",{"$nulls":6},0.34778003883778713]
["Nu:",{"$nulls":6},111.74776082299637]
["Re:",{"$nulls":6},49336.165695629745,"<--- Nu = 0,023*Re0,8*Pr0,4 турбулентный (Re > 2000)"]
["Скорость потока w, м/с:",{"$nulls":6},8.1569647785963788]
["Производительность вентилятора A, м3/с:",{"$nulls":6},0.77447525635100101]
["Производительность вентилятора A, м3/ч:",{"$nulls":6},2788.1109228636037]
[]
[]
["Аэродинамический расчёт"]
["1. Потери в загрузке"]
["(h/d)w2 в сечении деталей, (м/с)2:",{"$nulls":6},45.915970074610897]
["Коэффициент трения в сечении деталей:",{"$nulls":6},2.1229762042405249E-2,"<--- Reкр = 105"]
["Сопротивление загрузки, Па:",{"$nulls":6},0.26515411574793257]
[]
["2. Потери в канале, где находятся изделия (между поодоном и деталями)"]
["Площадь сечения газового потока в канале, м2:",{"$nulls":6},0.12249999999999998]
["Скорость потока в канале wк, м/с:",{"$nulls":6},6.3222469906204175]
["Эффективный диаметр сечения газового потока dк, м:",{"$nulls":6},0.3950328535881702]
["Высота канала hк, м:",{"$nulls":6},0.10399999999999998]
["(hк/dк)wк2 в свободном пространстве, (м/с)2:",{"$nulls":6},11.130185075008276]
["Re:",{"$nulls":6},43434.700344243567]
["Коэффициент трения в сечении между поддоном и деталями:",{"$nulls":6},2.1916806201166712E-2,"<--- Reкр = 105"]
["Сопротивление трения в канале, Па:",{"$nulls":6},6.6961010995184478E-2]
[]
["3. Потери на местные сопротивления"]
["Внезапное расширение 3 раза (от деталей к каналу)"]
["Отношение площадей сечений газового потока:",{"$nulls":6},0.77507346938775512]
["Коэффициент местного сопротивления:",{"$nulls":6},5.0591944173261134E-2]
["Сопротивление при внезапном расширении, Па:",{"$nulls":6},2.7720569392079373]
["Внезапное сужение 3 раза (от канала к поддону)"]
["Коэффициент местного сопротивления:",{"$nulls":6},0.16330538946434139]
["Сопротивление при внезапном сужении, Па:",{"$nulls":6},5.3753535976729996]
["Наличие стенки при входе (в пространство между подом и нижним поддоном)"]
["hпп/Din:",{"$nulls":6},0.39999999999999997]
["δ/Din:",{"$nulls":6},0.3]
["Коэффициент местного сопротивления:",{"$nulls":6},0.75]
["Сопротивление при наличии стенки при входе, Па:",{"$nulls":6},8.2289898932679382]
[]
["4. Сопротивление участка нагревательных элементов"]
["Наличие колена 2 раза (на входе/выходе из зазора для нагревателей)"]
["Угол выхода, град:",{"$nulls":6},90]
["Площадь трубки нагревателя (проекция), м2:",{"$nulls":6},{"$f":"H15*H13","v":6.9999999999999993E-3}]
["Расчёт зазора между футеровкой и экранами (направляющими), м:",{"$nulls":6},0.15563785714285713,"<--- слишком большой зазор, неэкономичное расходование пространства печи"]
["Зазор между футеровкой (Ф) и экранами (Э) (выбор), м:",{"$nulls":6},0.08,"<--- если взять слишком мало, то сильно возрастёт требуемый напор вентилятора, что невозможно осуществить при выбранном размере колеса"]
["Отношение ширины рабочего пространства к зазору между Ф и Э (b/a): ",{"$nulls":6},4.375]
["Коэффициент местного сопротивления колена с острой кромкой на входе в калорифер и выходе из него"]
["ξ1:",{"$nulls":6},1.1499999999999999]
["ξ2:",{"$nulls":6},0.4]
["Коэффициент местного сопротивления:",{"$nulls":6},{"$f":"H95*H96","v":0.45999999999999996}]
["Площадь зазора, м2:",{"$nulls":6},5.5999999999999994E-2]
["Скорость в сечении зазора, м/с:",{"$nulls":6},13.829915291982163]
["Сопротивление колена, Па:",{"$nulls":6},48.302456300588368]
[]
["Сопротивление нагревателей"]
["Внезапное сужение 4 раз (по количеству рядов трубок)"]
["Площадь зазора в узком сечении, м2:",{"$nulls":6},4.1999999999999996E-2]
["Скорость в узком сечении зазора, м/с:",{"$nulls":6},18.439887055976218]
["Отношение площадей:",{"$nulls":6},0.75]
["Коэффициент местного сопротивления:",{"$nulls":6},0.17677669529663689]
["Сопротивление при внезапном сужении, Па:",{"$nulls":6},65.999989175097426]
["Внезапное расширение 4 раз (по количеству рядов трубок)"]
["Коэффициент местного сопротивления:",{"$nulls":6},6.25E-2]
["Сопротивление при внезапном расширении, Па:",{"$nulls":6},23.334519951975057]
["Сопротивление газовой сети (сумма сопротивлений), Па:",{"$nulls":6},154.34790538386889]
["Постоянная сети, Па·с2/м6:",{"$nulls":6},257.32717130579653]
[]
[{"$nulls":8},"ГОСТ 10616-90 (СТ СЭВ 4483-84) Вентиляторы радиальные и осевые. Размеры и параметры"]
["Выбор вентилятора"]
["Номер вентилятора",{"$nulls":6},3]
["Диаметр колеса D, м",{"$nulls":6},0.3]
["Напор вентилятора при нормальных условиях, Па:",{"$nulls":6},327.25129666088048]
["Напор вентилятора при нормальных условиях, кгс/м2:",{"$nulls":6},33.358949710589243]
["Осевой вентилятор"]
["Выпускное отверстие вентилятора, м2:",{"$nulls":6},5.8999999999999997E-2]
["Скорость в выпускном отверстии, м/с:",{"$nulls":6},13.126699260186458]
["Скорость на окружности колеса, м/с:",{"$nulls":6},65]
["КПД вентилятора:",{"$nulls":6},0.55000000000000004]
["Частота вращения двигателя, об/мин:",{"$nulls":6},4140.127388535032,">1400 об/мин, но допустимо."]
["Удельная частота вращения вентилятора:",{"$nulls":6},3433.1632287864386,">1000 ==> Соответствует осевому вентилятору"]
["КПД передачи двигатель - вентилятор:",{"$nulls":6},1]
["КПД запаса:",{"$nulls":6},0.95]
["Мощность двигателя, Вт:",{"$nulls":6},485.06800358398635]
["Центробежный вентилятор"]
["Скорость на окружности колеса, м/с:",{"$nulls":6},37]
["КПД вентилятора:",{"$nulls":6},0.25]
["Частота вращения двигателя, об/мин:",{"$nulls":6},{"$f":"(60/3.14)*H132/$H$118","v":2356.6878980891715},"Частота вращения меньше, чем у осевого вентилятора"]
["Удельная частота вращения вентилятора:",{"$nulls":6},{"$f":"72.5*H134*($H$119^1.5/$H$53)^(-0.5)","v":1954.2621456168952},">1000 ==> Соответствует осевому вентилятору"]
["Мощность двигателя, Вт:",{"$nulls":6},670]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}